Tokoro San no MahMahjan 2
(c)1994 Sega
833-6570-13E MAHMAJAN 2
(837-6442-02 SYSTEM24)

CPU  : MC68000P10x2
Sound: YM2151 YM3012 DAC
OSC  : 20.000MHz 32.000MHz

BIOS ROMs:
epr16798.bin - (27c1000)
epr16799.bin /

ROMs (on sub board 834-7492-13E)
mpr16800.bin - (read as 27c4001)
mpr16801.bin |
mpr16802.bin |
mpr16803.bin |
mpr16804.bin |
mpr16805.bin |
mpr16806.bin |
mpr16807.bin /

315-0220.bin (EPM5032DC-25 EEPROM, not dumped)

Custom chips:
315-5242 (color encoder)
315-5292 (tilemap generator)
315-5293 (object generator)
315-5294 (mixer)
315-5295 (x3) (address decoder, interrupt controller)
315-5296 (I/O handler)

Requires EXTENSION BD SYII (839-0111) to
connect standard mahjong control panel.

--- Team Japump!!! ---
http://www.rainemu.com/japump/
http://japump.i.am/
Dumped by Noel Miruru
02/Sep/2000
